询 价 文 件

一、项目名称：中国药科大学玄武门校区食堂洗碗设备租赁服务

二、项目需求：（参数、数量、交货期、价款支付方式、质保要求等）

中国药科大学玄武门校区食堂租赁全自动洗碗机1台，多功能清洗机1台，租赁期限三年。
合同签订（或学校通知日期）后7个工作日内完成设备运输到场、安装、水电接入、调试及培训，确保食堂工作人员可以独立操作使用。
租赁期内供应商承担洗碗机、清洗机所有维保责任（人为损坏除外），包括但不限于每月一次巡检、清洗保养、易老化件更换等，洗涤剂免费供应（符合GB 14930.1-2022标准）。
租赁期内供应商在接到使用单位报修电话后，应在4小时内派技术人员上门并维修到位，特殊情况12个小时维修完毕，每学期免费培训一次。

乙方应在合同签订前提交年租赁费的5%作为履约保证金，合同期满履约完成后无息退还。合同到期或终止后供应商应在2日内无条件拆除并运出校园，恢复安装区域原貌。逾期未拆除的，校方有权自行处置，处置费用由供应商承担。
年租赁费不超过3.3万元（叁万叁仟元），报价超过限价视为无效响应。先服务后付款，每年支付一次，支付需提供使用单位签字的《年度运维验收单》。
须完全满足本文件附件“洗碗机、清洗机参数”要求，不允许负偏离。
安装调试完毕后，对照技术参数验收，验收不合格的，乙方须在 3日内 整改完毕，逾期未整改或整改后仍不合格的，甲方有权解除合同，并追究乙方违约责任。
三、采购方式：

 (询价，符合项目全部要求且报价最低的供应商为成交供应商。
四、响应文件递交时间及地点：

供应商须提交以下材料（加盖公章，密封递交）：营业执照副本复印件；报价单（含税，写明年租金及三年总价）；满足全部项目需求的承诺书（须逐条响应）；带“▲”技术要求的证明文件（具体见附件，须在响应文件中提供扫描件或复印件）；法定代表人授权委托书（如需）。
递交截止时间：2026年9月18日11:00时（北京时间）。
递交地点：南京市江宁区龙眠大道639号，中国药科大学行政楼329室。
附件：洗碗机、清洗机参数

	项目
	内容

	1
	全自动洗碗机

技术参数：

（1）设备参考尺寸 ≥6400×950×1830（mm）。

（2）设备功率及耗电：本设备为全电加热型，总功率 ≤48kW/380V（三相五线）。

（3）耗水量不高于500升/小时。

（4）每小时能清洗小碗菜碟3000—5000个，大组合盘2000—3000个/小时，洗净度≥98%、除菌率≥98.99%、烘干度97%以上。

（5）机器传送带速度可调节，速度1-2.6 米/分钟随意调节，传送带宽度≥570毫米。

（6）洗碗机功能：自动除渣浸泡池功能（碗碟倒入浸泡池，启动微气泡功能，残渣油污自动分解到浸泡池侧水箱，无需人工预洗，环境干净，无须专业的洗涤用品和化学催干剂成分），自动清洗油污残渣、高压喷淋洗涤、高温漂洗、智能热循环节能高温消毒烘干，带能量滤芯装置；

（7）洗碗机由中温浸泡池除渣、中温主洗一区、中温主洗二区、高温漂洗区、烘干一区、烘干二区和出口区7部分组成，且形成自动链条无需再另建多个预洗池，所有功能区都可单独控制。

（8）主洗区采用高温高压喷洗，设备主洗喷淋装置采用五上四下直径≥35mm304不锈钢管（水泵到喷淋管段）全部可拆卸式装置，易于清洁保养，以保证后期设备清洗效果，不接受不可拆卸式装置产品；

（9）设备主洗区水箱排水装置必须低于洗涤水泵，保障洗涤水泵排水时水全部排干，以免下次使用二次污染。（提供实际使用图片）。

（10）漂洗速热包采用独创隔板分层式进水，使加热包热效益最大化，从而达到耗电量更低，温度更高的效果，漂洗速热包并设有保护装置。

（11）智能热循环节能高温消毒烘干，采用扰流板技术，有效控制热风外溢，烘干热效益最大化。烘干清洗一体化，自动化程度高。餐具物理烘干消毒，不使用化学催干剂催干，烘干区温度可调，最高可调≥240摄氏度。

（12）传送方式：采用链条式卡槽型拨齿自动传送，拒绝平铺式链条，传送方式须保证清洗效果及防止食物残渣卡嵌，不得产生冲洗不彻底现象。设备具有变频调速设计，配置无级变频调速器，1-2.6 米/分钟随意调节，餐具出口感应，配置出口限位、电机过载保护等多重安全保护设置。

（13）设备材质为不锈钢，特殊地方要用特殊材质钢（如轴承等），外观平整，无疤痕，设备采用双面可拆式窗口门，且出入口、上下侧均采用无工具拆卸，便于维护检修。

（14）电气元件：电气元件均采用德力西或同档次产品，所有连接电线采用铜芯线。喷淋设备为无工具可拆洗件，不得用螺丝连接安装。

（15）设备控制为远程智能控制系统，自动检测运行期间不正常部分自动报警。液晶屏控制面板、液晶智能温度显示支持每个功能单独控制。

（16）节能模式：多重水位监测，精准控制进水/补水/溢水/升温/ 清洗。

（17）洗涤用途：可清洗陶瓷、密胺、不锈钢、pp 等材料的餐具。                          

（18）▲提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的、洗涤后的餐具符合《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》 GB14934-2016）卫生要求的检测报告复印件并加盖制造商公章，内容包括游离余氯、阴离子合成洗涤剂、大肠菌群、沙门氏菌等。



	2
	多功能清洗机
技术参数：

外型尺寸：
1200*770*830，不锈钢制造，

总功率
6.37KW

鼓泡电机功率：370W，纳米气泡功能，残渣油污自动分解到水池侧水箱、无需人工预洗、环境干净

加热功率：
6KW可自由调节温度(+30℃-+60℃),升温快,温度恒定可调

电源：380V50HZ

	注：上述带“▲”的证明文件，供应商须在本响应文件中提供扫描件或复印件并加盖制造商公章，不得在中标后补交。未提供或提供不全的，视为技术参数负偏离，作无效报价处理。
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